# 格式：快捷键 | 功能名称 | 操作要领 | 模块分类
# --- 系统控制 (核心功能) ---
F6 | 显示/隐藏侧栏 | 一键开启或关闭雷神插件侧边栏面板 | 系统控制

# --- 墙体绘制 (墙体模块) ---
QT | 自由绘图墙体 | 设置墙厚及对齐基准点，在CAD中连续取点绘制 | 墙体绘制
Q1 | 一字墙配置 | 输入墙厚及左右延伸量，框选直线转为一字墙 | 墙体绘制
QL | L型墙配置 | 输入纵横延伸参数，动态框选生成L型转角墙 | 墙体绘制
QU | U型墙配置 | 根据规格参数一键生成U型布局墙体 | 墙体绘制

# --- 柜体生成 (柜体模块) ---
WG | 生成吊柜 | 设置背板/顶底板参数，一键生成标准吊柜 | 柜体生成
DG | 单元柜 | 调用预设库中的标准单元柜模块进行插入 | 柜体生成
KJ | 框架收口柜 | 生成带收口条的大框架结构柜体 | 柜体生成
JG | 切角柜 | 自动处理侧边或后部切角逻辑的异形柜 | 柜体生成
ZG | 书桌柜 | 快速生成带抽屉或开放格的书桌组合柜 | 柜体生成
ZJG | 转角柜 | 处理L型或五角型转角位置的专用柜体 | 柜体生成

# --- 图块专家 (图块模块) ---
KZK | 快速组块 | 选定对象快速创建匿名块，简化操作流程 | 图块专家
KFZ | 复制为新块 | 复制现有块的同时自动重命名，避免定义冲突 | 图块专家
KMM | 重命名块 | 批量或单个修改图中块定义的名称 | 图块专家
KXK | 独立为新块 | 将选中的块参照转换为唯一的独立块定义 | 图块专家
KJD | 修改基点 | 在不移动对象的前提下重置图块的插入基点 | 图块专家
KBJ | 块编辑 | 进入标准块编辑器进行深度图形修改 | 图块专家
KZW | 在位编辑 | 直接在当前图面位置进行块内容的局部修改 | 图块专家
KZS | 块内增对象 | 将外部选中的图元直接加入到现有块定义中 | 图块专家
KSC | 块内删对象 | 将块内的特定元素剔除并移出块定义 | 图块专家
KJB | 局部复制 | 穿透块参照，直接提取并复制内部的子对象 | 图块专家
KFJ | 深度分解块 | 彻底炸开多层嵌套块，还原为基础几何图元 | 图块专家
KTH | 图块批量替换 | 选定目标样块，一键替换图中同名的所有块 | 图块专家

# --- 墙板系统 (墙板模块) ---
GS | 生成格栅板 | 设置条宽/间距/厚度，一键生成装饰格栅 | 墙板系统
GST | 内空填充格栅 | 在选定的封闭区域内自动布满格栅条 | 墙板系统
DB | 生成洞洞板 | 设置板材规格及孔位阵列，一键生成洞洞板 | 墙板系统
DBT | 内空填充洞洞板 | 在指定内空区域按孔距排布生成洞洞板 | 墙板系统
BJQ | 生成背景墙 | 设定高度排数及列数，生成分块背景墙 | 墙板系统

# --- 线编辑模块 (线条优化) ---
XD | 转多段线 | 将选中的直线(Line)或圆弧(Arc)转换为多段线 | 线编辑
XQC | 线去重 | 自动清理并删除完全重合的线段图元 | 线编辑
XLJ | 碎线连接 | 将端点相连或容差 1.0 内的碎线合并为完整线 | 线编辑
XDD | 连续打断 | 在点选位置将线段一分为二，支持连续点击 | 线编辑
LK | 轮廓矩形 | 自动框选几何图形最外围，生成最大外接矩形 | 线编辑

# --- 基础板件 ---
CB | 层板 | 手动点两点生成水平方向层板 | 基础板件
LB | 立板 | 手动点两点生成垂直方向立板 | 基础板件
ZC | 中分层板 | 点选封闭空间中心点自动生成居中层板 | 基础板件
ZL | 中分立板 | 点选封闭空间中心点自动生成居中立板 | 基础板件
CS | 侧视同步 | 将正视图层板位置同步映射到侧视图 | 基础板件
FS | 俯视同步 | 将正视图立板位置同步映射到俯视图 | 基础板件

# --- 均分/位移 ---
FC | 均分层板 | 框选封闭空间并按指定数量平均分配层板 | 均分/位移
FL | 均分立板 | 框选封闭空间并按指定数量平均分配立板 | 均分/位移
YC | 位移层板 | 快速微调层板上下偏移位置 | 均分/位移
YL | 位移立板 | 快速微调立板左右偏移位置 | 均分/位移

# --- 门板抽屉 ---
MBS | 面板设置 | 统一调整门缝间隙、重叠量及避让参数 | 门板抽屉
MB | 生成门板 | 拉框生成带开启线方向的门板图元 | 门板抽屉
MC | 生成抽面 | 拉框生成支持避让参数的抽屉面板 | 门板抽屉
SDD | 拾取门样 | 选定1000宽的标准门造型作为生成模板 | 门板抽屉
SCD | 拾取抽样 | 选定现有的造型作为抽面生成的模板 | 门板抽屉

# --- 智能标注 ---
BG | 柜体标注 | 自动捕捉柜体框架、侧板及顶底板尺寸 | 智能标注
BM | 门板标注 | 针对门板与抽屉的外径尺寸进行专项标注 | 智能标注
BZ | 左下标注 | 选定区域自动生成左侧和下方的外围标注 | 智能标注
BY | 右上标注 | 选定区域自动生成右侧和上方的外围标注 | 智能标注
BS | 单边标注 | 选定一个边缘方向进行单侧线性标注 | 智能标注
BF | 分割标注 | 将一根长标注线从鼠标点击位置断开 | 智能标注
BJ | 合并标注 | 将相邻的多段标注合并为一根总尺寸标注 | 智能标注
BX | 智能拖拽 | 动态拉伸标注线位置并保持垂直整齐 | 智能标注
BQ | 清除标注 | 一键框选并删除指定区域内的所有尺寸线 | 智能标注

# --- 视图/五金 ---
ZCT | 轴测图 | 基于平立面图快速生成柜体轴测投影视图 | 视图/五金
MK | 内空生成 | 在轴测视图内一键生成表现结构的内空线 | 视图/五金
YGS | 五金入口 | 打开功能件、五金件及配件管理控制面板 | 视图/五金
SRT | 拾取衣杆 | 选定图面样块作为挂衣杆的生成模板 | 视图/五金
YG | 生成衣杆 | 在选定的柜体空间内快速生成挂衣杆 | 视图/五金
SLT | 拾取灯带 | 选定图面样块作为灯带样式的生成模板 | 视图/五金
DD | 生成灯带 | 板件边缘/空间内生灯带 | 视图/五金

# --- 图框工具 ---
TK | 插入图框 | 在布局或模型中插入标准A3/A4工程图框 | 图框工具
FD | 大样图 | 针对指定区域快速生成节点大样图详情视图 | 图框工具